Regülatörün Özellikleri:
Regülatörün  çok işlevli LCD ekranı var.
Aküyü aşırı şarja ve derin deşarja karşı korur (Tüketici cihaza bağlıysa). 
Akü şarjı çok kademelidir ve çevre sıcaklığı dikkate alınarak yapılır.
Regülatör 12V veya 24V sistem voltajına otomatik olarak uyum sağlar.
Düğmeler, tüketicileri açıp kapatmak için kullanılabilir.
Şarj kontrol cihazı, gece aydınlatması uygulamaları için programlanabilir
Tam elektronik koruma
Negatif topraklama
Yeni ALVD ile programlanabilir derin deşarj koruması (Adaptive
boşalmaya karşı korunması)
Sofistike programlanabilir gece ışık fonksiyonu
Tam elektronik koruma
Negatif topraklama

Kullanımda Önemli Noktalar:
Regülatör normal çalışma sırasında ısınır. Regülatör hava almayan bir yerdeyse, aşırı ısınmayı önlemek için şarjı sınırlayabilir.
Şarj kontrol cihazı, özel bakım veya temizlik gerektirmez. Bazen kuru bir bezle tozunu alabilirsiniz.
Akünün düzenli olarak tam şarj edilmesi gerekir (en az ayda bir). Tam şarj edilmeyen akü kalıcı hasar görebilir.
Bir akünün tam olarak şarj olabilmesi için, şarjın deşarjdan yüksek olması gerekir (Şarj esnasında tüketicilere ceryan gidiyorsa).

Regülatörün montajı ve bağlantısı:
Kontrol cihazı yalnızca iç mekan kullanımı için uygundur. Cihaz
doğrudan güneş ışığı veya nem gibi hava etkilerine karşı korunmalıdır
Nemli yerlere (duş) monte edilmemelidir.
Regülatör, şarj voltajını sıcaklığa göre tespit ettiğinden, cihaz ve akü birbirlerine yakın olmalıdır.
Kontrol cihazı, normal çalışma sırasında ısınır. Cihaz yanmayan alt tabakaya monte edilir.

Montaj:
1-8 numaralı resimler montajı gösteriyor.
Montajda Önemli Noktalar:
Regülatör hava alan bir yere monte edilmelidir. Resimde (3) görüldüğü gibi alt ve üst tarafta mesafe bırakmak lazım.
CXN 40 bağlantısı için 10 mm2 kablo gerekir (resim 5). 
Kabloları önce regülatöre sonra aküye bağlayınız. 
Regülatöre kablo bağlantısı yaparken kutuplara dikkat edilmesi gerekir.
Kutuplar yanlış bağlandığında, elektrik tüketicilere kutuplar ters olarak gider. Bu durum tüketicilere hasar verebilir.
Akülere giden kablolara 50 amperlik sigorta takılmalıdır (CXN40 için).
Regülatörden solar panellere giden (-) ve (+) kablolar bir birlerine yakın (beraber) olmalıdır (elektro manyetik etkiyi azaltmak için).

Regülatör Devrede:
Normal durumda akünün şarj durumu ekranda görülür. Değişiklikle akustik olarak duyulur (el kitabı sayfa 10).
Devamı gelecek.
