
Toplam yükü 1000 Kg. olan bir karavanı örnek alalım:
Karavanın şasisi 5 m olsun. 4m kabin kısmı+ 1m çeki oku. 
Bu karavanın şasisi kaynaklı profil konstrüksiyonda, aks dahil hazır vaziyette yaklaşık 200 Kg gelir.
Bunun hesabı detaylı olduğu için özet geçiyorum, karavan arkası – aks mesafesi 2m, aks-çeki demiri mesafesi 3 m alındığında, tekerleklere yaklaşık 180 Kg. çeki okuna 20 g. Yük düşer.
Bu kabullerden sonra ana konumuz aks yerinin seçimine göre karavan yüklemesinin aks ve çeki demirine gelen yüklere bakalım:
Bir ana kabul daha yapıyoruz, kabine gelen yükü, işin basitleştirilmesi için, yayılı yük kabul ediyoruz.
Şeklimizde bunları görelim:
Toplam yükümüz 800 Kg.  Yükün yayıldığı uzunluk: 4 m (Karavanın şasi üzerinde kapladığı uzunluk)
G= 800 Kg.      g= 800/4m = 200 Kg/m
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[bookmark: _GoBack]ÇY = ( -400x1.0 + 400x1.0 ) / 3.0 = 0 Kg  Tam simetrik yüklemede yayılı kabin yükünün tamamını aks üzerine alır.
ÇYT = 20 Kg.  Toplam çeki yükü sadece şasiden gelen 20 Kg. lık yük olur, ki bu da çok azdır. 
AY = 800 Kg       AYT = 800 + 180 = 980 Kg.
Şimdi sevimsiz bir aks montajı yapalım; aksı yarım metre arkaya kaydıralım: 
A1 ve A2 mesafeleri değişti ve asimetrik oldu.   A1=0.5 m     A2=1.5 m
ÇY=( -400 x 0.5 + 400 x 1.5 ) / 3.5 = ( -200 + 600 ) / 3.5 =  114 Kg.
ÇYT = 114+20= 134 Kg.      Bakınız aks 50 cm geriye alındı, yayılı yükte çeki demirinin yükü 134 Kg. oldu!!!
AYT =  ( 800 – 114 + 180 ) = 866 Kg.
AKSİ OLDUĞUNDA YANİ, AKS  0.5 m ÖNE ALINSA, KARAVAN ÇEKEN ARACI KALDIRMAYA ÇALIŞIR.
AVRUPA KARAVANLARDA BU YÜK DAĞILIMI ve AKS YERİ SEÇİMİ ÇOK UYGUN YAPILIYOR.
BU DENGEYİ BOZACAK EN BÜYÜK UNSUR, TEMİZ ve PİS SU TANKLARINI ÇOK KÜÇÜK TUTUYORLAR.
YERLİ İMALATÇILAR, AVRUPADAN GÖRME(Mühendislik falan sıfır); AKS YERİNİ DOĞRU SEÇİYORLAR,
FAKAT SU DEPO HACİMLERİ ALLAHA EMANET..100Lt.  200 Lt. GİBİ FELAKET DEĞERLER. BİZİMKİLER GEZEN KARAVAN DEĞİL DE, SADECE MOKAMP KARAVANI YAPTIKLARINDAN, BU KONU ONLARA ÖNEMLİ GELMİYOR.
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